Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0670 (173-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0670 (173-5)

DTC P0670: | Přerušený obvod řídicího modulu žhavicích svíček

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW PLUG TEST v nabídce INSPECTION.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0670?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

6. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

7. | Zapněte zapalování do polohy (II).

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 52 konektoru ECM č. 2 a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 19. NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Propojkou spojte vývod č. 11 11P konektoru řídicího modulu žhavicích svíček s kostrou.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 52 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 12. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem žhavicích svíček a vývodem č. 52 konektoru modulu ECM č. 2 a přejděte na 14.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Vyměňte řídicí modul žhavicích svíček.

14. | Zapojte zpět všechny konektory.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW ON/OFF v nabídce INSPECTION.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0670, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

19. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW ON/OFF v nabídce INSPECTION.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0670, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n