## Odstraňování závad v systému bezklíčového ovládání / elektricky ovládaného zamykání dveří / systému zabezpečení - odstraňování závad bezklíčového ovládání

### Odstraňování závad bezklíčového ovládání

POZNÁMKA:
Před odstraněním závady zkontrolujte, zda nejsou pro systém B-CAN signalizovány nějaké kódy DTC.
Pokud ano, odstraňte nejprve příčinu těchto kódů.
Před odstraněním závad proveďte zkoušku bezklíčového ovladače.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Zkuste nastartovat motor. Startuje motor? ANO - Pokud je systém imobilizéru v pořádku, přejděte na 3. NE - Přejděte k informacím o odstraňování závad imobilizéru podle příznaku. n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Připojte systém HDS ke konektoru datového vedení.

5. | Zavřete všechny dveře.

6. | Přejděte do nabídky BODY ELECTRICAL a zkontrolujte parametry spínače dveří. Je u všech dveří zobrazeno OFF (vypnuto)? ANO - Přejděte na 6. NE - Vadný spínač dveří. Vyměňte pohon zámku dveří.n

7. | Vytáhněte klíč ze spínače zapalování.

8. | Odpojte 7P konektor řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání.

9.

Změřte napětí mezi vývodem č. 1 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 10.

NE - Zkontrolujte pojistku č. 23 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Pokud je pojistka spálená, vyměňte ji a opravte zkrat na kostru. Je-li pojistka v pořádku, opravte přerušený vodič.n

10. | Odpojte 6P konektor spínače klíče zapalování.

11.

Na straně spínače klíče zapalování zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 6P konektoru spínače klíče zapalování.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vadný spínače klíče zapalování nebo zkrat na kostru. Vyměňte zámek řízení.n

NE - Přejděte na 12.

12. | Vložte klíč do spínače zapalování.

13. | Na straně spínače klíče zapalování zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 6P konektoru spínače klíče zapalování. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 14. NE - Vadný spínač klíče zapalování. Vyměňte zámek řízení.n

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a vývodem č. 1 6P konektoru spínače klíče zapalování. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 15. NE - Opravte přerušené vedení.n

15.

Zkontrolujte,zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vodiči.n

NE - Vyměňte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.n