## Ochrana proti korozi - obecné bezpečnostní pokyny

## Nanesení podkladu

- Používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle, aby nedošlo k poškození očí.
- Při nástřiku základního nátěru větrejte.

POZNÁMKA:

- Výfukovou soustavu, kyslíkové snímače a místa montáže závěsů překryjte, aby nedošlo k jejich potřísnění podkladovou hmotou.
- Postupujte podle pokynů výrobce podkladové hmoty.
- Před nanášením podkladové hmoty díly karoserie odmastěte.
- Podkladovou hmotu použijte na přední podběhy, zadní podběhy a spodní strany přední i zadní podlahy, podle schématu.
- Nastříkejte spodní stranu palivové nádrže.

## Přípravky proti korozi

- Přípravky proti korozi obsahují látky, které mohou být nebezpečné, pokud je vdechnete, polknete, nebo pokud přijdou do styku s pokožkou. Při zacházení s těmito látkami používejte kombinézu, rukavice, ochranu očí a respirátor.
- Při stříkání antikorozních látek větrejte; obsahují malá množství organických rozpouštědel. Uchovávejte je mimo dosah jiskření, ohně a cigaret.

POZNÁMKA:

- Antikorozní látky nenanášejte na součásti brzdové soustavy, díly výfukové soustavy, emisní zařízení v motorovém prostoru, kryty kloubových spojů, palivové sítko, vrchní díly exteriéru i interiéru.
- Místa potřísněná antikorozní látkou otřete čistým hadříkem lehce zvlhčeným olejem.
- Postupujte podle pokynů výrobce antikorozní látky.
- Před nanášením antikorozní látky důkladně očistěte povrch parou nebo podobným prostředkem a osušte. Waxoyl může být aplikován na mokrý povrch.
- Antikorozní prostředek aplikujte na jednotlivé díly a části rámu skrze montážní a přístupové otvory. Při vystříkávání bočních prahů použijte dostatečně velké množství antikorozní hmoty tak, aby přebytečná tekutina začala vytékat.