## Kontrola a výměna přední brzdové destičky

Časté vdechování prachu z brzdových destiček, bez ohledu na složení použitého materiálu, může poškodit vaše zdraví.

- Vyhýbejte se vdechování prachových částic.
- Při čistění sestav brzd nikdy nepoužívejte hadici se stlačeným vzduchem nebo kartáč. Používejte vhodný vysavač.

## Kontrola

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kola.

3.

Změřte tloušťku (A) obložení vnitřní brzdové destičky (B) a vnější brzdové destičky (C). Tloušťka opěrné desky se nezapočítává.

Tloušťka obložení brzdové destičky:
| Standard: | 11,0 mm
| Provozní limit: | 1,6 mm

Vnitřní destička

Vnější destička

4. | Pokud je tloušťka obložení brzdové destičky menší než provozní limit, vyměňte všechny přední brzdové destičky jako celek.

## Výměna

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kolo.

3. | Klíčem podržte čep třmenu (B) a vyšroubujte přírubový šroub (A). Dejte pozor, abyste nepoškodili manžetu čepu, a odklopte třmen (C) nahoru. Zkontrolujte hadici a manžety čepů z hlediska poškození a opotřebení.

4. | Vyšroubujte upevňovací šroub brzdové hadice (D).

5. | Odmontujte destičky (A) a vymezovací podložku (B).

6. | Odmontujte příchytky destiček (A).

7. | Důkladně očistěte držák třmenu, odstraňte veškerou korozi a zkontrolujte, zda nevykazuje rýhování a popraskání.

8. | Zkontrolujte brzdový kotouč z hlediska poškození a popraskání.

9. | Na dosedací plochy držáku třmenu (označené šipkou), proti dorazům, naneste tenkou vrstvu vazelíny Molykote M77.

10. | Namontujte příchytky destiček. Z dorazů setřete přebytečnou vazelínu. Dbejte, aby se vazelína nedostala na brzdové kotouče a destičky.

11. | Běžně dostupným přípravkem na nasazování pístů (A) nasaďte brzdový třmen na těleso třmenu (B).

12.

Přípravkem na nasazování pístů zatlačte píst dovnitř, aby se dal třmen zasunout přes brzdové destičky. Ujistěte se, zda je manžeta pístu ve správné poloze, aby se zabránilo jejímu poškození při sklopení třmenu dolů.
POZNÁMKA: Při tlačení pístu dovnitř dejte pozor, aby z nádržky hlavního válce nepřetekla brzdová kapalina.

13. | Sundejte přípravek na nasazování pístů.

14. | Důkladně vyčistěte třmen, odstraňte veškerou korozi a zkontrolujte jej z hlediska rýhování a popraskání.

15.

Sloupněte ochranou pásku z lepicí vymezovací podložky (A), nalepte a přitlačte podložku na povrch vnitřní a vnější destičky.

Lepicí vymezovací podložka je ze strečového materiálu a nelze ji znovu odlepit. Nalepte ji opatrně.

POZNÁMKA:

- Dbejte, aby se na povrch vymezovací podložky nedostala vazelína.
- Vyrovnejte vymezovací podložku podle nákresu.

16. | Očistěte a odmastěte vnější opěrný díl (A), kontaktní stranu pístu (B) a vymezovací podložku (C) předního třmenu. Dbejte, aby nezůstaly žádné stopy mastnoty.

17. | Sloupněte ochranou pásku z lepicí vymezovací podložky lepené k vnitřní a vnější destičce.

18. | Na místa označená šipkami naneste slabou vrstvu vazelíny Molykote M77. Z destiček setřete nadbytečnou vazelínu. Znečištěné brzdové kotouče nebo destičky snižují účinnost brzd. Dbejte, aby se na brzdové kotouče a destičky nedostala vazelína.

19.

Správně nasaďte vymezovací podložku pístu a namontujte brzdové destišky
Pokud znovu použijete původní destičky, vždy je namontujte na jejich původní místa, aby nedošlo k přechodnému snížení účinnosti brzd.
POZNÁMKA:

- Při montáži brzdových destiček nesahejte na lepicí vymezovací podložky.
- Dbejte, aby se na vymezovací podložky nedostaly nečistoty.
- Při nasazování pístu dbejte, aby nedošlo k poškození lepicí vymezovací podložky.

20. | Sklopte brzdový třmen (A) dolů do jeho polohy. Našroubujte přírubový šroub (B) a utáhněte jej předepsaným momentem; čep (C) při tom přidržujte klíčem. Dbejte, aby nedošlo k poškození třmenů pístu a čepu.

21. | Našroubujte upevňovací šroub brzdové hadice a utáhněte jej předepsaným momentem.

22. | Nastartujte motor a sešlápněte brzdový pedál na 10 sekund (tlak pedálu: 20 kgf). POZNÁMKA: Tím se vymezovací podložka usadí.

23.

Několikrát sešlápněte brzdový pedál a zkontrolujte, zda brzdy fungují.
POZNÁMKA: Po výměně celé sady brzdových destiček mohou mít brzdové pedály při prvním sešlápnutí větší zdvih. Několikerým sešlápnutím brzdového pedálu se obnoví normální zdvih pedálu.

24. | Po montáži zkontrolujte spoje hadic a trubek z hlediska prosakování a dotáhněte je, pokud je třeba. Proveďte zkušební jízdu a zkontrolujte netěsnosti.