Popis palivového a výfukového systému - elektrický řídicí systém (L13A)

## Popis palivového a výfukového systému - elektrický řídicí systém

### Elektronický řídící systém

Funkce řídicích systémů pro palivo a emise jsou řízené řídicím modulem motoru (ECM).

#### Vlastní diagnostika

Modul ECM zjišťuje poruchy signálu ze snímače nebo jiné řídicí jednotky a vysílá příslušné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC a ukládá je do vymazatelné paměti RAM. V závislosti na závadě je kód DTC uložen buď v prvním nebo druhém jízdním cyklu. Jakmile je kód DTC uložen, zapne modul ECM kontrolku nesprávné funkce (MIL) tím, že připojí kostru k obvodu MIL.

- Metoda detekce při jednom jízdním cyklu
  V případě výskytu neobvyklého jevu v signálu ze snímače nebo jiné řídicí jednotky uloží modul ECM kód DTC pro poruchu do paměti RAM a okamžitě zapne MIL.
- Metoda detekce při dvou jízdních cyklech
  Pokud se vyskytne neobvyklý jev v signálu snímače nebo jiné řídicí jednotky při prvním jízdním cyklu uloží modul ECM dočasný kód DTC pro poruchu do paměti RAM. Kontrolka MIL se nerozsvítí Vyskytne-li se porucha v druhém jízdním cyklu, uloží modul ECM kód DTC do vymazatelné paměti a zapne kontrolku MIL.

#### Zabezpečovací funkce

Pokud se v signálu snímače nebo jiné řídicí jednotky vyskytne neobvyklý jev, modul ECM tento signál ignoruje a nahradí předprogramovanou hodnotou, která umožní další chod motoru. Je signalizován kód DTC a rozsvítí se kontrolka MIL.

#### Kontrola žárovky kontrolky MIL

Při počátečním zapnutí zapalování do polohy II připojí modul ECM kostru k obvodu kontrolky MIL na dobu 15 až 20 sekund pro kontrolu stavu žárovky. Potom zhasne nebo pětkrát blikne při různých podmínkách. Jedná se o normální jev: signalizuje to funkce autodiagnostiky systémů regulace výfukových plynů.

#### Režim automatického vypnutí (SSD)

Po vypnutí zapalování zůstává modul ECM zapnutý (až 15 minut). Pokud je během této doby odpojen konektor modulu ECM, může dojít k poškození modulu ECM. Pokud chcete tento režim zrušit, po vypnutí zapalování odpojte kabel záporného pólu baterie, nebo zkratujte vedení SCS pomocí HDS.