Odstraňování poruch podle kódů DTC: P062B (0-47), P16A5 (0-39), P16A6 (0-40), P16AF (0-45) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P062B (0-47), P16A5 (0-39), P16A6 (0-40), P16AF (0-45)

DTC P062B: | Porucha vnitřního obvodu modulu ECM
DTC P16A6: | Závada na vnitřním obvodu modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Zapněte zapalování (II).

5. | Nastartujte motor.

6.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P062B, P16A5 nebo P16AF?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku.n