Odstraňování závad podle kódů DTC: P16B1 (128-8) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P16B1 (128-8)

DTC P16B1: | Řídicí obvod relé spojky klimatizace se přehřívá

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte, zda se v blízkosti modulu ECM nenachází nějaký zdroj tepla Nachází se v blízkosti modulu ECM nějaký zdroj tepla? ANO - Odstraňte zdroj tepla a přejděte na 2. NE - Přejděte na 2.

2. | Nastavte teplotu v kabině tak, aby byla dostatečně nízká.

3. | Zapněte zapalování do polohy (II).

4. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

5. | Zapněte spínač klimatizace.

6.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P16B1?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná chyba; systém je v tuto chvíli v pořádku.n