Montáž vloženého hřídele (R18A)

## Montáž vloženého hřídele

## Mechanická převodovka SPHM

1.

Rozpouštědlem nebo čistidlerm brzd důkladně očistěte plochy, kde se vložený hřídel (A) dotýká převodovky (diferenciálu) a osušte je stlačeným vzduchem. Zasuňte sestavu vloženého hřídele do diferenciálu. Držte hřídel ve vodorovné poloze, aby se zabránilo poškození olejového těsnění diferenciálu (B).

2. | Našroubujte přírubové šrouby (A).

3. | Namontujte držák spodní torzní tyče (A) a v uvedeném pořadí utáhněte přírubové šrouby.

4. | Namontujte pravý hnací hřídel.