## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: 53

DTC 53: | Motor vázne v zapnuté poloze

1. | Zapněte zapalování (II). Pracuje motor čerpadla? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Přejděte na 2.

2. | Změřte napětí mezi vývodem č. 46 konektoru 46P modulátoru-řídicí jednotky VSA a kostrou. Je hodnota menší než 0,1 V? ANO - Přejděte na 3. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulátorem-řídicí jednotkou VSA a kostrou (G202).n

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Proveďte zkušební jízdu vozidla při rychlosti 15 km/h nebo vyšší.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 53?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Viz část o odstraňování náhodných závad. n