## Výměna zadního tlumiče

### Rozložené zobrazení

## Demontáž

1. | Zvedněte zadní část vozidla a podepřete ji bezpečnostními stojany v příslušných místech.

2. | Odmontujte zadní kolo.

3. | Pro model se světly HID: Odmontujte zadní snímač sklonu světlometů.

4. | Odmontujte spodní kryt zadního sedla pružiny (A).

5. | Zasuňte zvedák pod nosník zadní nápravy a zvednutím zadní závěs podepřete.

6. | Odmontujte přírubový šroub (A) ze spodku tlumiče.

7. | Sundejte boční obložení zavazadlového prostoru (A).

8. | Šestihranným klíčem (C) podržte hřídel tlumiče (B) a odmontujte samojisticí matici (A).

9. | Stlačte tlumič (A) a uvolněte od podvozku.

## Kontrola

1. | Dle obrázku zatlačte na tlumič.

2.

Rukou stlačte sestavu tlumiče a proveďte kontrolu plynulosti činnosti po celé činné dráze tlumiče v obou směrech. Tlumič se po uvolnění ze stlačeného stavu musí natahovat plynule a rovnoměrně. Pokud tomu tak není, z tlumiče uniká plyn a je nutné tlumič vyměnit.

3. | Během těchto testů proveďte kontrolu prosakování oleje, abnormálního hluku nebo váznutí.

## Montáž

1. | Nasaďte upevňovací pouzdro tlumiče (A) na jednotku tlumiče. Nasaďte tlumič (B) mezi karoserii a nosník zadní nápravy.

2. | Zasuňte zvedák pod nosník zadní nápravy a zvednutím zadní závěs podepřete.

3. | Na hřídel tlumiče nasaďte upevňovací vložku (A) a podložku (B) a volně našroubujte novou samojisticí matici (C). Dbejte na správný směr montáže podložky a upevňovací vložky.

4. | Volně našroubujte přírubový šroub (A) na spodek tlumiče.

5. | Zvedněte zavěšení zadních kol zvedákem tak, aby se vůz nepatrně zvedl nad bezpečnostní stojany a utáhněte upevňovací šroub tlumiče předepsaným momentem.

6. | Pomocí šestihranného klíče (B) držte hřídel tlumiče (A) a utáhněte samojisticí matici předepsaným momentem.

7. | Nasaďte boční obložení zavazadlového prostoru (A).

8. | Nasaďte spodní kryt zadního sedla pružiny (A).

9. | Pro model se světly HID: Namontujte zadní snímač sklonu světlometů.

10. | Namontujte zadní vozové kolo.

11. | Zkontrolujte geometrii zadních kol.

12. | Pro model se světly HID: Proveďte postup základního nastavení světel s uložením do paměti.