Demontáž a montáž skříně termostatu (R18A)

## Demontáž a montáž skříně termostatu

## Demontáž

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3.

Odmontujte držák svazku (A) a omotejte konektor snímače poměru vzduchu / paliva (A/F) a konektor sekundární vyhřívané lambda sondy (sekundární HO2S) páskou, aby do nich nevnikla chladicí kapalina motoru. Pak odpojte dolní hadici chladiče (B), vodní obtokové hadice (C) a hadici topení (D).

4. | Odmontujte trubku recirkulace výfukových plynů (EGR).

5. | Odpojte konektor EGR.

6. | Odmontujte skříň termostatu.

7. | Odmontujte ventil EGR (A), kryt termostatu (B) a termostat (C).

## Montáž

1. | Nasaďte na termostat nové gumové těsnění (A), namontujte termostat (B) s čepem (C) a nasaďte kryt termostatu (D).

2. | Namontujte ventil EGR (E) s novým těsněním (F).

3. | Namontujte kryt termostatu (A) s novým těsněním (B) a s novým O-kroužkem (C)

4. | Připojte konektor EGR.

5. | Připojte trubku EGR (A) s novým těsněním (B).

6. | Namontujte horní hadici chladiče (A), hadici topení (B) a vodní obtokovou hadici (C). Namontujte držák kabelového svazku (D).

7. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

8. | Naplňte chladič chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.