## Výměna cívky s kabelem

## Demontáž

1. | Ujistěte se, zda jsou přední kola natočena přímo dopředu.

2. | Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

3. | Odmontujte airbag řidiče.

4. | Odpojte konektor (A) od cívky s kabelem a potom vymontujte šroub volantu (B).

5. | Přední kola musí být natočena do přímého směru; odmontujte volant pomocí stahováku volantu. Při demontáži volantu neklepejte na volant nebo na hřídel sloupku řízení.

6. | Odmontujte spodní kryt strany řidiče.

7. | Vyšroubujte šrouby krytů sloupku (A) a potom odmontujte kryty sloupku (B, C).

8. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku přístrojové desky (A) od 4P konektoru cívky s kabelem (B) a odpojte 20P konektor kabelového svazku přístrojové desky (C) od kabelové cívky (D).

9. | Pomocí 90° zahnutého háčku (B) uvolněte jistící jazýček pod konektorem kabelové cívky (A). Posuňte nástroj pod konektor cívky s kabelem přesně nad jistící jazýček. Uvolněte jistící jazýček (C) a vysuňte cívku s kabelem ze sloupku řízení.

## Montáž

1. | Před montáží volantu nasměrujte přední kola přímo dopředu.

2. | Pokud jste tak již neučinili, odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

3. | Nastavte vypínací přesuvku směrových světel (A) tak, aby výčnělky (B) byly vertikálně vyrovnány.

4. | Opatrně nasuňte cívku s kabelem (A) na hřídel sloupku řízení. Potom připojte 5P nebo 13P konektor (B) k cívce s kabelem a připojte 4P konektor (C) k 4P konektoru kabelového svazku přístrojové desky (D).

5. | Namontujte kryty sloupku řízení.

6.

Je-li třeba, vystřeďte kabelovou cívku (nové náhradní cívky jsou již vystředěné). To proveďte tak, že nejprve otočte cívkou s kabelem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Potom jí otáčejte proti směru hodinových ručiček (cca 3 otáčky) až do okamžiku, kdy šipka (A) na štítku cívky s kabelem bude směřovat přímo nahoru.

7.

Dle obrázku umístěte dva výčnělky (A) vypínací přesuvky směrových světel (B) a nasaďte volant na hřídel sloupku řízení a dbejte, aby náboj volantu (C) zapadl do trnů (D) kabelové cívky a výčnělků vypínací přesuvky směrových světel. Při montáži volantu neklepejte na volant ani na hřídel sloupku řízení.

8. | Našroubujte šroub nového volantu (A) a připojte konektory.

9. | Namontujte airbag řidiče.

10. | Připojte znovu kabel k zápornému pólu baterie.

11.

Po montáži cívky s kabelem zkontrolujte, zda systém správně funguje:

- Zapněte zapalování (II); kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.
- Po zhasnutí kontrolky SRS otočte volantem zcela doleva a doprava a ujistěte se, že se kontrolka SRS nerozsvítí.
- Ujistěte se, zda funguje houkačka.
- Ujistěte se, že fungují ovladače tempomatu.
- Zkontrolujte, že fungují ovladače audiosystému na volantu.
- Zkontrolujte, že fungují ovladače tempomatu.