Výměna posilovače brzd (N22A: RHD)

## Výměna posilovače brzd

## Typ RHD

1. | Odmontujte hlavní válec.

2. | Demontujte vložený hřídel.

3. | Odmontujte turbodmychadlo a výfukové potrubí.

4. | Odpojte podtlakovou hadici posilovače brzd (A).

5. | Odmontujte držák (A) kabelového svazku motoru a podtlakovou hadici (B).

6. | Odmontujte objímku (A) kabelového svazku motoru v blízkosti středu.

7. | Odmontujte objímky (A) kabelového svazku motoru na straně spolujezdce.

8. | Vytáhněte brzdové trubky z objímky (A) na straně řidiče.

9. | Vytáhněte brzdové trubky z objímky (A) pod posilovačem brzd.

10. | Odmontujte jisticí čep (A) a spojovací čep (B), povolte matici (C) a odpojte třmen (D) od brzdového pedálu.

11. | Vyšroubujte upevňovací matice posilovače brzd (E).

12. | Odmontujte třmen od tyče posilovače brzd (F).

13.

Posuňte posilovač brzd (A) dopředu.

- Dejte pozor, abyste při rozebírání nepoškodili povrch posilovače a závity závrtných šroubů posilovače.
- Dejte pozor, abyste neohnuli brzdová vedení nebo jiné hadice nebo potrubí.

14. | Otáčejte posilovačem brzd a posunujte jej dolů, abyste jej vytáhli z motorového prostoru.

15.

Namontujte posilovač brzd v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vždy použijte nový jisticí čep.
- Po namontování posilovače brzd namontujte hlavní válec.
- Po montáži hlavního válce zkontrolujte výšku a vůli brzdového pedálu a dle potřeby je nastavte.
- Odvzdušněte brzdový systém.