Standardy a servisní limity - 4

Mechanická převodovka s diferenciálem (SPHM)
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit
--- | --- | --- | --- | ---
Kapalina převodovky | Kapacita Používejte kapalinu Honda MTF | Při výměně kapaliny | 1,4 l
Celková oprava | 1,6 l
Hlavní hřídel | Axiální vůle |  | 0,11-0,18 mm | Nastavení
Průměr povrchu pouzdra |  | 18,80-18,85 mm | 18,75 mm
Průměr distančního kroužku |  | 28,992-29,005 mm | 28,93 mm
Průměr na styčné ploše kuličkového ložiska (strana skříně spojky) |  | 25,977-25,990 mm | 25,92 mm
Průměr na styčné ploše jehlového ložiska |  | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm
Průměr na styčné ploše kuličkového ložiska (strana skříně převodovky) |  | 24,987-25,000 mm | 24,93 mm
Házení |  | max. 0,02 mm | 0,05 mm
Kola RS3, RS4, RS5 a RS6 hlavního hřídele | Vnitřní průměr | RS3,RS4, RS5 | 39,009-39,025 mm | 38,95 mm
RS6 | 35,009-35,025 mm | 34,95 mm
Axiální vůle | RS3 | 0,06-0,21 mm | 0,30 mm
RS4 | 0,06-0,19 mm | 0,28 mm
RS5 | 0,06-0,14 mm | 0,23 mm
RS6 | 0,06-0,16 mm | 0,25 mm
Tloušťka | RS3 | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm
RS4 | 25,52-25,57 mm | 25,45 mm
RS5 | 22,42-22,47 mm | 22,35 mm
RS6 | 23,92-23,97 mm | 23,85 mm
Předlohový hřídel | Průměr na styčné ploše jehlového ložiska (strana skříně spojky) |  | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm
Průměr na styčné ploše distančního kroužku |  | 38,987-39,000 mm | 38,94 mm
Průměr na styčné ploše kuličkového ložiska (strana skříně převodovky) |  | 26,020-26,033 mm | 25,97 mm
Házení |  | max. 0,02 mm | 0,05 mm
Vůle mezi vymezovací podložkou 35 mm a vnitřním kroužkem ložiska |  | 0,04-0,10 mm | Nastavení
Kolo RS1 předlohového hřídele | Vnitřní průměr |  | 48,509-48,525 mm | 48,58 mm
Axiální vůle |  | 0,06-0,21 mm | 0,25 mm
Tloušťka |  | 27,42-27,47 mm | ———
Kolo RS2 předlohového hřídele | Vnitřní průměr |  | 48,509-48,525 mm | 48,52 mm
Axiální vůle |  | 0,06-0,14 mm | 0,23 mm
Tloušťka |  | 26,42-26,47 mm | ———
Distanční kroužek kola RS1 předlohového hřídele | Vnitřní průměr |  | 39,00-39,01 mm | 39,02 mm
Vnější průměr |  | 44,489-44,500 mm | 44,44 mm
Délka |  | 21,53-21,58 mm | ———
Distanční kroužek kola RS2 předlohového hřídele | Vnitřní průměr |  | 39,00-39,01 mm | 39,02 mm
Vnější průměr |  | 44,489-44,500 mm | 44,44 mm
Délka |  | 26,53-26,56 mm | ———

Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit
--- | --- | --- | --- | ---
Distanční kroužek kol RS4 a RS5 hlavního hřídele | Vnitřní průměr |  | 29,014-29,024 mm | 29,03 mm
Vnější průměr |  | 34,989-35,000 mm | 34,94 mm
Délka | A | 48,97-49,03 mm | ———
B | 22,53-22,56 mm | ———
Distanční kroužek kola RS6 hlavního hřídele | Vnitřní průměr |  | 25,00-25,01 mm | 25,12 mm
Délka |  | 24,03-24,08 mm | ———
Vložené kolo zpátečky | Vnitřní průměr |  | 18,016-18,043 mm | 18,08 mm
Vůle mezi kolem a hřídelem kola zpátečky |  | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm
Synchronizační kroužek | Vůle mezi kroužkem a kolem | Kroužek je přitlačen na kolo | 0,655-1,334 mm | 0,4 mm
Zasouvací vidlice RS3-RS4, RS5- RS6 | Tloušťka palce |  | 7,4-7,6 mm | ———
Vůle mezi vidlicí a synchronizačním pouzdrem |  | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm
Zasouvací vidlice RS1/RS2 | Tloušťka palce |  | 6,7-6,9 mm | ———
Vůle mezi vidlicí a synchronizačním pouzdrem |  | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm
Zasouvací vidlice zpátečky | Tloušťka palce |  | 14,7-14,9 mm | ———
Vůle mezi vidlicí a vloženým kolem zpátečky |  | 0,20-0,60 mm | 1,2 mm
Rameno řazení | Vnitřní průměr |  | 14,013-14,058 mm | ———
Průměr řadicího článku ve styčné oblasti |  | 0,20-0,61 mm | 0,7 mm
Vůle mezi ramenem řazení a řadicí pákou |  | 0,013-0,085 mm | ———
Volicí páka | Vnější průměr |  | 13,941-13,968 mm | ———
Vůle krytu ramene řazení |  | 0,032-0,127 mm | ———
Blokování | Vnější průměr |  | 14,000-14,077 mm | ———
Blokování volicí páky |  | 0,032-0,136 mm | ———
Řadicí článek | Vnitřní průměr |  | 14,000-14,068 mm | ———
Vůle mezi řadicím členem a volicí pákou |  | 0,032-0,127 mm | ———
Průměr zasouvací vidlice ve styčné oblasti |  | 0,2-0,5 mm | ———
Klec diferenciálu M/T | Vnitřní průměr styčné plochy hřídele pastorku |  | 18,010-18,028 mm | ———
Vůle mezi klecí a pastorkovým hřídelem |  | 0,027-0,057 mm | 0,100 mm
Vnitřní průměr styčné plochy hnacího hřídele |  | 28,025-28,045 mm | ———
Pastorek diferenciálu M/T | Boční vůle |  | 0,05-0,15 mm | ———
Vnitřní průměr |  | 18,042-18,066 mm | ———
Vůle mezi pastorkem a hřídelem pastorku |  | 0,059-0,095 mm | 0,150 mm
Vymezovací podložka 80 mm | Vůle mezi vymezovací podložkou 80 mm a vnějším kroužkem ložiska ve skříni převodovky |  | 0,01-0,10 mm | Nastavení