## Výměna hlavního spínače elektrického ovládání oken

1. | Odmontujte panel dveří řidiče.

2. | Vyšroubujte šroub a odpojte 22P konektor (A) a 13P konektor (B) od hlavního spínače elektrického ovládání okna (C) a vysaďte spínač z dveřního panelu.

3. | Vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby a vysaďte hlavní spínač (A) z panelu spínačů (B).

4. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

5. | Resetujte řídicí jednotku elektrického ovládání oken.