Výměna ECM (N22A)

## Výměna ECM

1. | Připojte přístroj HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A) pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s modulem ECM. Pokud ne, přejděte na odstraňování závad v obvodu DLC.

4. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

5. | Vytáhněte přední střední konzolu.

6. | Odmontujte nožní panel strany spolujezdce.

7. | Odpojte konektory ECM (A).

8. | Vymontujte držák (B) a potom modul ECM (C).

9. | Namontujte modul ECM zpět v opačném sledu operací demontáže.

10. | Zapněte zapalování (II). POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že do modulu ECM nebylo zadáno číslo VIN, dojde k uložení kódu DTC P0630 ‘‘Číslo VIN není naprogramováno nebo je nesprávné". Tento kód ignorujte a pokračujte v postupu.

11. | Pomocí přístroje HDS zadejte do modulu ECM číslo VIN.

12. | Na přístroji HDS zvolte položku IMMOBILIZER SYSTEM.

13. | Přepište kód imobilizéru podle postupu výměny modulu ECM v systému HDS; to umožní nastartovat motor.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.