Odstraňování závad podle kódů DTC: P0503 (17-3) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0503 (17-3)

DTC P0503: | Nesprávná funkce snímače signálu otáček výstupního (předlohového) hřídele

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

2. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

3. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0503? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 4.

4. | Jeďte s vozidlem několik minut a udržujte parametry v rozmezí zaznamenaných statických dat.

5.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0503?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM.n

6. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

7.

Zkontrolujte, zda nejsou špatné nebo uvolněné kontakty a vývody u následujících součástí:

- Signál čidla otáček výstupního (předlohového) hřídele
- ECM
- Ukostření motoru
- Ukostření karosérie

Jsou kontakty a vývody v pořádku?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Opravte konektory nebo svorky a přejděte na 9.

8. | Vyměňte snímač otáček předlohového výstupního hřídele.

9. | Zapněte zapalování (II).

10. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

11. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

12. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0503? ANO - Přejděte na 15. NE - Přejděte na 13.

13.

Jeďte s vozidlem několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS

14. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0503? ANO - Přejděte na 15. NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

15. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

16. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

17.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0503?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0503, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Přejděte na 18.

18.

Jeďte s vozidlem několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS

19.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0503?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0503, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače otáček výstupního (předlohového) hřídele a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n