## Výměna brzdového pedálu

1. | Odpojte konektor polohového spínače brzdového pedálu (A).

2. | Vyšroubujte pojistný čep (B) a čep kloubu (C). POZNÁMKA: Při každé montáži použijte nový jisticí kolík.

3. | Vyšroubujte upevňovací šroub (D) a matice (F) držáku brzdového pedálu.

4. | Odmontujte brzdový pedál spolu s držákem (F).

5. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

6. | Nastavte brzdový pedál a polohový spínač brzdového pedálu.