## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 74

DTC 74: | Snímač stáčivé rychlosti (Software)

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku YAW RATE S v seznamu VSA DATA LIST.

Je signalizována hodnota v rozmezí ±5 °/s?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Zkontrolujte správnost montáže snímače stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. Pokud je instalace v pořádku, vyměňte snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. n

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Proveďte s vozidlem zkušební jízdu; během ní projeďte několika zatáčkami.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 74?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Nejpravděpodobnější příčinou je, že se vozidlo mohlo protočit ve smyku na špatném povrchu vozovky.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Vyměňte snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení za dobrý.

8. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

9. | Proveďte s vozidlem zkušební jízdu; během ní projeďte několika zatáčkami.

10. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 74? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Vyměňte původní snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. n