Výměna ložisek klece diferenciálu M/T (N22A)

## Výměna ložisek klece diferenciálu M/T

Potřebné speciální nástroje
Montážní přípravek, vnitřní průměr 46 mm ( 07PAF-0030100)

1. | Zkontrolujte, zda ložiska klece nejsou opotřebená a při otáčení nedrhnou. Pokud se otáčejí plynule a jejich válečky nevykazují známky opotřebení, jsou ložiska v pořádku.

2. | Pomocí běžně prodávaného stahováku ložisek (B) odmontujte ložisko klece (A).

3. | Pomocí speciálního nástroje a lisu namontujte nová ložiska. Nalisujte každé ložisko až na doraz. Mezi ložisky a klecí diferenciálu nesmí být žádná vůle.