Konstrukční údaje (L13A/R18A)

## Konstrukční údaje

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
ROZMĚRY | Celková délka |  | 4248 mm
Celková šířka |  | 1765 mm
Celková výška |  | 1460 mm
Rozvor náprav |  | 2635 mm
Rozchod kol | Přední | 1504 mm
Zadní | 1510 mm
Počet míst k sezení |  | Pět (5)
HMOTNOST | Max. povolená hmotnost | Model s motorem L13A7 | 1650 kg
Model s motorem R18A2 | 1750 kg
MOTOR L13A7 | Typ |  | Vodou chlazený, čtyřdobý motor SOHC
Uspořádání válců |  | Řadový 4válec, uložený napříč
Vrtání a zdvih |  | 73 x 80 mm
Zdvihový objem |  | 1339 cm3
Kompresní poměr |  | 10,8
Ventilový rozvod |  | Řetězem poháněný, SOHC se dvěma ventily na každý válec
Systém mazání |  | Nucený oběh s olejovou vanou, s trochoidním čerpadlem
Výtlačný objem olejového čerpadla | Při 6300 ot/min (min-1) | 44,6 l/min
Výtlačný objem vodního čerpadla | Při 6000 ot/min (min-1) | 120 l/min
Určené palivo |  | BEZOLOVNATÝ benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším
MOTOR R18A2 | Typ |  | Vodou chlazený, čtyřdobý motor SOHC i-VTEC
Uspořádání válců |  | Řadový čtyřválec, uložený napříč
Vrtání a zdvih |  | 81,0 x 87,3 mm
Zdvihový objem |  | 1799 cm3
Kompresní poměr |  | 10,5
Ventilový rozvod |  | Řetězem poháněný, SOHC i-VTEC se 4 ventily na válec
Systém mazání |  | Nucený oběh s olejovou vanou, s trochoidním čerpadlem
Výtlačný objem olejového čerpadla | Při 6800 ot/min (min-1) | 52,3 l/min
Výtlačný objem vodního čerpadla | Při 6000 ot/min (min-1) | 104 l/min
Určené palivo | Mimo model KN | BEZOLOVNATÝ benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším
Model KN | BEZOLOVNATÝ benzín s oktanovým číslem 91 nebo vyšším

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
STARTÉR | Typ |  | Redukce
Normální výkon | Model s motorem L13A7 | 0,6 kW
Model s motorem R18A2 | 1,0 kW
Jmenovité napětí |  | 12 V
za hodinu |  | 30 sekund
Směr otáčení |  | Ve směru hodinových ručiček z pohledu od konce pastorku
SPOJKA (mechanická převodovka SPLM) | Typ spojky |  | Jednokotoučová, suchá, s talířovou pružinou
Velikost třecí plochy spojky |  | 172 cm2
SPOJKA (mechanická převodovka SPHM) | Typ spojky |  | Jednokotoučová, suchá, s talířovou pružinou
Velikost třecí plochy spojky |  | 186 cm2
MECHANICKÁ PŘEVODOVKA SPLM | Typ | SPLM | Synchronizovaná, s 6 převodovými stupni vpřed a jedním vzad
Primární redukce |  | Přímá 1:1
Převodový poměr | RS1 | 3,462
RS2 | 1,870
RS3 | 1,235
RS4 | 0,949
RS5 | 0,810
RS6 | 0,727
Zpátečka | 3,308
Výstupní redukce | Typ | Jednoduchý převod se šikmým ozubením
Převodový poměr | 4,750
MECHANICKÁ PŘEVODOVKA SPHM | Typ | SPHM | Synchronizovaná, s 6 převodovými stupni vpřed a jedním vzad
Primární redukce |  | Přímá 1:1
Převodový poměr | RS1 | 3,143
RS2 | 1,826
RS3 | 1,303
RS4 | 1,054
RS5 | 0,854
RS6 | 0,727
Zpátečka | 4,924
Výstupní redukce | Typ | Jednoduchý převod se šikmým ozubením
Převodový poměr | 4,924

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
ŘÍZENÍ | Typ |  | Hřebenové s pastorkem, s elektrickým posilovačem
Celkový poměr | 16" | 11,75
17" | 12,01
Počet otáček od dorazu k dorazu | 16" | 2,42
17" | 2,25
Průměr volantu |  | 360 mm
ZAVĚŠENÍ KOL | Typ | Přední | Vzpěra McPherson, vinutá pružina, stabilizátor
Zadní | Torzní nosník, vinutá pružina
Tlumič nárazů | Přední | Teleskopický, hydraulický, plněný plynným dusíkem
Zadní | Teleskopický, hydraulický, plněný plynným dusíkem
PNEUMATIKY | Rozměry předních a zadních |  | 205/55R16 91H, 205/55R16 91V, 225/45ZR17 91Y
Rozměry rezervní |  | T135/90D15 100M
BRZDY | Typ provozní brzdy | Přední | S posilovačem, samočinným seřizováním, vzduchem ochlazovanými kotouči
Zadní | S posilovačem, samočinně seřizovanými pevnými kotouči
Typ parkovací brzdy |  | Mechanická, zadní kola
Třecí plochy destiček | Přední | 48,6 cm2 x 2
Zadní | 25,1 cm2 x 2
Třecí plochy obložení čelistí | Zadní | 49,0 cm2 x 2
KLIMATIZACE | Kompresor | Typ | Spirálový
Kapacita | 75 ml/ot
Maximální otáčky | 10 000 ot/min (min-1)
Množství maziva | 75 ml
Typ maziva | SANDEN SP-10
Kondenzátor | Typ | Vlnitá lamela
Výparník | Typ | Vlnitá lamela
Ventilátor | Typ | Ventilátor Sirocco
Typ motoru | 210 W, 12 V
Regulace otáček | Plynule měnitelné
Maximální kapacita | 485 m3/h
Regulace teploty |  | Typ směšování vzduchu
Spojka kompresoru | Typ | Suchá, jednokotoučová, pohon klínovým řemenem
Spotřeba elektrické energie při 20 °C | Maximálně 42 W při 12 V
Chladivo | Typ | HFC-134 a (R-134 a)
Kapacita | 440-490 g -

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
PARAMETRY ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ | Baterie | Model s motorem L13A7 | 12 V-28 Ah / 5 hodin
Model s motorem R18A2 | 12 V-36 Ah / 5 hodin
Pojistky | Skříňka pojistek a relé pod kapotou | 100 A, 70 A, 50 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Skříňka pojistek a relé pod přístrojovou deskou | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Žárovky | Dálková světla | 12 V-55 W
Tlumená světla | 12 V-55 W (H11) 12 V-35 W (HID)
Světla předních ukazatelů směru | 12 V-21 W
Přední boční směrová světla | 12 V-5 W
Přední obrysová světla | 12 V-5 W
Přední světla do mlhy | 12 V-55 W
Zadní světla do mlhy | 12 V-21 W
Zadní směrová světla | 12 V-21 W
Brzdová / koncová světla | 12 V-21/5 W
Vnitřní koncová světla | 12 V-5 W
Třetí brzdové světlo | LED
Světla zpátečky | 12 V-18 W
Osvětlení SPZ | 12 V-5 W
Stropní světla | 12 V-8 W
Světlo zavazadlového prostoru | 12 V-5 W
Čtecí lampičky | 12 V-5 W
Orientační světlo | LED
Světla u toaletních zrcátek | 12-2 W
Osvětlení přístrojů | LED
Kontrolky | LED