Odstraňování závad podle kódů DTC: 12-1x (LHD)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: 12-1x

DTC 12-1x (12-10 až 12-19, 12-1A až 12-1F): | Přerušený obvod nebo zvýšený odpor ve vyvíječi plynu airbagu spolujezdce (typ LHD)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení K simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0200)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 12-1x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 4P konektor airbagu spolujezdce (A) od kabelového svazku kombinovaného spínače.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2W) a vedení simulátoru K ke kabelovému svazku kombinovaného spínače.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 12-1x? ANO - Přejděte na 9. NE - Přerušení nebo zvýšený odpor ve vyvíječi plynu airbagu spolujezdce; vyměňte airbag spolujezdce. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS. Neodpojujte vedení simulátoru od 4P konektoru kabelového svazku kombinovaného spínače.

11. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

12.

Zkontrolujte odpor mezi vývody vedení simulátoru SRS. Musí být naměřena hodnota 1W nebo méně.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru A (28P) jednotky SRS. Zkontrolujte připojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Přerušení nebo zvýšený odpor v kabelovém svazku kombinovaného spínače; vyměňte kabelový svazek kombinovaného spínače.n