Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0087 (95-10) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0087 (95-10)

DTC P0087: | Tlak vysokotlakého vedení pro přívod paliva je příliš nízký

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1.

Dříve než začnete provádět tento postup odstraňování poruch. Zkontrolujte, zda uložení kódu DTC nemohlo být způsobeno nedostatečnou hladinou paliva.

Je množství paliva nedostatečné?

ANO - Doplňte palivo, odvzdušněte palivovou soustavu a přejděte na 12.

NE - Přejděte na 2.

2. | Zkontrolujte ECT v zaznamenaných statických datech. Mohlo dojít k zamrznutí paliva z důvodu extrémně nízké teploty? ANO - Zkontrolujte a opravte bod mrznutí v nízkotlakém palivovém vedení a přejděte na 12. NE - Přejděte na 3.

3. | Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení (u vstřiku, palivové trubky, atd.). Objevují se netěsnosti? ANO - Opravte prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení a přejděte na 12. NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte nízkotlakou přívodní palivovou hadici (A) od podávacího palivového čerpadla (B) a zachycujte palivo do nádoby.

6. | Mačkáním uvádějte ruční palivové čerpadlo (A) do činnosti 30x. Vytéká palivo ven? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte palivový filtr a přejděte na 12.

7. | Zapněte zapalování (II).

8. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

9. | Pomocí HDS proveďte FUEL RAIL PRESSURE TEST v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA). Je výsledek v pořádku? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte sestavu podávacího palivového čerpadla.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

14. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0087, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n