Výměna vodítka ventilů hlavy válců (L13A)

## Výměna vodítka ventilů hlavy válců

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek na vodítka ventilů, 5,5 mm ( 07742-0010100)

Výstružník vodítek ventilů, 5, 525 mm ( 07HAH-PJ70100)

1. | Zkontrolujte vůli mezi dříkem a vodítkem ventilů.

2. | Dle obrázku níže použijte běžně prodávaný pneumatický narážecí přípravek na vodítka ventilů (A), který je přizpůsobený na průměr vodítek ventilů. Ve většině případů lze stejný postup provést pomocí speciálního nástroje a běžného kladiva.

3. | Vyberte správná náhradní vodítka a asi jednu hodinu je chlaďte v mrazicí části ledničky.

4. | Na stolním vařiči nebo v troubě rovnoměrně zahřejte hlavu válců na 150°C. Pomocí pokojového teploměru sledujte teplotu . Nezahřívejte hlavu válců na teplotu vyšší než 150°C; nadměrné zahřátí může způsobit uvolnění sedel ventilů.

5.

Pracujte ze strany vačkového hřídele a pomocí narážecího nástroje a pneumatického kladiva narazte vodítko do vzdálenosti cca 2 mm směrem ke spalovací komoře. Tímto se odstraní některé karbonové usazeniny a demontáž se tak usnadní. Aby se zabránilo poškození narážecího nástroje, držte kladivo na stlačený vzduch rovnoběžně s vodítkem ventilu. Použijte ochranné brýle nebo štít.

6. | Obraťte hlavu válců a vyrazte vodítko směrem ke straně vačkového hřídele hlavy válců.

7. | Pokud nelze vodítkem ventilu pohnout, odvrtejte jej vrtákem 8 mm a proveďte další pokus. POZNÁMKA: Vodítka odvrtávejte pouze v mimořádných případech; pokud vodítko praskne, může dojít k poškození hlavy válců.

8. | Berte nová vodítka z mrazáku, jednotlivě, tak, jak je potřebujete.

9.

Na vnější stranu nového vodítka ventilu naneste tenkou vrstvu nového motorového oleje. Namontujte vodítko ze strany vačkového hřídele hlavy válců. Pomocí narážecího nástroje naražte vodítko dovnitř tak, aby mělo předepsanou vyčnívající výšku (A) vodítka (B). Pokud hodláte měnit všech 8 vodítek, může být nutné hlavu válců znovu zahřát.

Vyčnívající výška vodítka ventilu:
15,85-16,35 mm

10. | Na výstružník a vodítko ventilu naneste řezný olej.

11. | Otáčejte výstružníkem ve směru hodinových ručiček po celé délce otvoru vodítka ventilu.

12. | Otáčejte dále výstružníkem ve směru hodinových ručiček a vytahujte jej z otvoru.

13. | Důkladně umyjte vodítko v mýdlové vodě a odstraňte veškeré zbytky z řezání.

14. | Zkontrolujte vůle ventilu. Zkontrolujte, zda se ventily bez drhnutí posunují ve vodítkách sacích a výfukových ventilů.