## Body pro umístění zvedáku

POZNÁMKA: Pokud bude prováděna demontáž některých těžkých součástí zadní části vozu (např. závěsu kola, palivové nádrže), nejprve podepřete předek vozidla vysokými bezpečnostními stojany. Pokud by došlo k výraznému odlehčení zadní části vozu, mohlo by dojít ke změně těžiště a následnému převrácení vozu na zvedáku dopředu.

## Rámový zvedák

1. | Umístěte zvedací bloky zvedáku (A), pod přední podpěrné body (B) a pod zadní podpěrné body (C).

2. | Zdvihněte zvedák několik centimetrů a mírně zahoupejte vozem, abyste se ujistili, že je vozidlo pevně podepřené.

3. | Zdvihněte zvedák do plné výšky a zkontrolujte body pro zvedání z hlediska pevného kontaktu se zvedacími bloky.

## Bezpečnostní stojany

Pro podepření vozidla na bezpečnostních stojanech používejte stejné podpěrné body (B a C) jako pro rámový zvedák. Při práci na vozidle nebo pod vozidlem podepřeným pouze zvedákem vždy používejte bezpečnostní stojany.

## Pojízdný podlahový zvedák

1. | Při zvedání předku vozidla zatáhněte parkovací brzdu. Zvedáte-li zadní část vozidla zařaďte neutrál.

2. | Zablokujte kola, která nebudou zvedána.

3.

Umístěte pojízdný podlahový zvedák pod přední (A) nebo zadní zvedací třmen (B), umístěte zvedací třmen do středu zdvihací platformy zvedáku (C) a zvedněte vozidlo do výšky dostatečné pro zasunutí bezpečnostních stojanů.

Zajistěte dostatečný prostor pro zvedák, aby nedošlo k poškození vozidla

4. | Nastavte a umístěte bezpečnostní stojany tak, aby byl vůz v rovině.

5. | Spusťte vozidlo na stojany.