## Demontáž a montáž skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si důkladně pročtěte informace o umístění součástí SRS,o bezpečnostních opatřeních a pracovních postupech.

## Demontáž

1. | Zapište si parametry předvolených rádiových stanic. Zkontrolujte, že zapalování je vypnuté.

2. | Odpojte záporný kabel baterie, potom odpojte kladný kabel a počkejte nejméně 3 minuty.

3. | Sundejte obložení prahu levých (nebo pravých) předních dveří a levý (nebo pravý) nožní panel.

4. | Odpojte konektory ze strany pojistek pojistkové/reléové skříňky pod přístrojovou deskou (A).

5. | Vyšroubujte upevňovací šrouby a odtáhněte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou ven.

6. | Odpojte konektory a vyjměte pojistkovou/reléovou skříňku pod přístrojovou deskou.

7. | Opatrným páčením pod základnou uvolněte relé. POZNÁMKA: Nepoužívejte kleště, mohou relé poškodit a způsobit, že motor se dostane do mezních otáček nebo vůbec nenastartuje.

## Montáž

1. | Namontujte relé a připojte konektory ke skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou; skříňku namontujte v opačném sledu operací demontáže.

2. | Namontujte odmontované součásti v opačném sledu operací demontáže.

3. | K baterii připojte kabely kladného i záporného pólu.

4.

Uložte hodnoty volnoběhu do paměti.

- 1,4 l
- 1,8 l

5. | Zadejte frekvence předvoleb rádia předvolených zákazníkem.

6. | Nastavte hodiny.

7. | Zkontrolujte správnou funkci všech systémů.