Výměna víka hlavy válců (N22A)

## Výměna víka hlavy válců

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Odmontujte kryt motoru.

3. | Odmontujte čtyři vstřikovače paliva.

4. | Odmontujte elektromagnet regulace plnicího tlaku turbodmychadla (A) a vyroubujte dva rouby (B) pro upevnění dráku elektromagnetu pro řízení recirkulace výfukových plynů (EGR).

5. | Vyroubujte roub (A) pro upevnění přívodní palivové trubky a dva rouby (B) pro upevnění zpětné palivové trubky.

6. | Odpojte odvětrávací hadici (A) a vyroubujte dva rouby (B) pro upevnění podtlakové trubky.

7. | Odmontujte víko hlavy válců.