## Výměna bezpečnostního pásu zadního sedadla

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda pásy na sedadlech v druhé řadě nejsou poškozené, a pokud je třeba, vyměňte je. Dejte pozor, abyste je během demontáže a montáže nepoškodili.

## Pás zadního sedadla

1. | Vysaďte boční obložení zavazadlového prostoru.

2. | Vyšroubujte šroub dolního úchytu (A).

3. | Sejměte krytku horního úchytu (A) a vyšroubujte šroub horního úchytu (B).

4. | Odmontujte obložení zadního sloupku.

5. | Vyšroubujte upevňovací šroub navíječe (A) a šroub navíječe (B) a vymontujte prostřední bezpečnostní pás (C) a navíječ (D).

6.

Bezpečnostní pás a navíječ zadního sedadla namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda funguje blokovací mechanismus navíječe.
- Dle obrázku namontujte podložky, prstence a pouzdro na šroub horního úchytu.
- Před montáží naneste na šrouby úchytu jisticí kapalinu na závity.
- Před montáží kotvicích šroubů se ujistěte, zda pás zadního sedadla není překroucený nebo zamotaný.

Montáž šroubu horního úchytu

## Pás prostředního sedadla

1. | Zvedněte sedák.

2. | Uvolněte příchytky (A) a sundejte potah opěradla (B). Otvorem v potahu opěradla protáhněte přezku bezpečnostního pásu zadního sedadla (C).

3. | Vyšroubujte šroub středního úchytu (A).

4. | Odmontujte pravé zadní sedadlo.

5. | Odmontujte pravé zadní opěradlo.

6. | Oddělte od sebe rám opěradla sedadla a potah / vycpávku opěradla sedadla.

7. | Vyšroubujte šrouby a odmontujte držák E panelu (A).

8. | Vyšroubujte upevňovací šroub navíječe (A) a šroub navíječe (B) a uvolněte prostřední pás (C) s navíječem (D) z rámu pravého opěradla (E) odpojením háků (F) chrániče G.

9. | Vyšroubujte šroub a sundejte chránič (A).

10.

Bezpečnostní pás a přezky namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda funguje blokovací mechanismus navíječe.
- Před montáží naneste na šroub středního úchytu jisticí kapalinu na závity.
- Před montáží středního kotvicího šroubu se ujistěte, že prostřední pás není zkroucený.

## Přezka pravého bezpečnostního pásu

1. | Sklopte pravé opěradlo sedadla dopředu.

2. | Uvolněte spony a odtáhněte okraj zadní rohože.

3. | Odpojte konektor spínače bezpečnostního pásu (A).

4. | Zajistěte pravé zadní opěradlo v zámku a zvedněte pravý sedák.

5. | Uvolněte příchytky (A) a sundejte potah opěradla (B). Otvorem v potahu opěradla protáhněte přezku bezpečnostního pásu zadního sedadla (C).

6. | Vyšroubujte střední kotvicí šroub (A) a uvolněte přezku pravého zadního bezpečnostního pásu (B).

7.

Upevněte přezku v opačném sledu úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda je správně připojený konektor spínače bezpečnostního pásu.
- Před montáží naneste na horní kotvicí šroub jisticí kapalinu na závity.

## Přezka zadního prostředního bezpečnostního pásu / přezka levého zadního bezpečnostního pásu

1. | Sklopte pravé opěradlo sedadla dopředu.

2. | Uvolněte spony a odtáhněte okraj zadní rohože.

3. | Odpojte konektor spínače pásu (A) a odpojte příchytku svazku (B).

4. | Zajistěte pravé zadní opěradlo v zámku a zvedněte pravý sedák.

5. | Uvolněte příchytky (A) a sundejte potah levého opěradla (B). Otvorem v potahu opěradla protáhněte přezky bezpečnostního pásu zadního sedadla (C).

6. | Vyšroubujte šroub pružiny přezky prostředního sedadla (A)

7. | Vyšroubujte střední kotvicí šrouby (A) a odmontujte přezku prostředního zadního bezpečnostního pásu (B) a přezku levého zadního bezpečnostního pásu (C).

8.

Namontujte přezku v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda je správně připojený konektor spínače bezpečnostního pásu.
- Dle obrázku nasaďte podložky a kroužek na střední kotvicí šroub a zašroubujte šroub pružiny.
- Před montáží naneste na střední kotvicí šroub a šroub pružiny středně silnou jisticí kapalinu na závity.

Montáž šroubu horního úchytu

Montáž šroubu pružiny