Čištění tělesa škrticí klapky (R18A)

## Čištění tělesa škrticí klapky

Nesahejte do instalovaného tělesa škrticí klapky při zapalování (II), ani po zapnutí zapalování do polohy (II). Pokud by se škrticí klapka aktivovala, mohlo by dojít k vážnému poranění prstů.

1. | Zkontrolujte čistič vzduchu, není-li poškozen. Pokud je čistič vzduchu poškozený, vyměňte jej.

2. | Odmontujte těleso škrticí klapky.

3.

Papírovými utěrkami namočenými v čistidle karburátorů očistěte škrticí klapku a vnitřní část tělesa škrticí klapky od karbonové usazeniny.
POZNÁMKA:

- Před čistěním těleso škrticí klapky odmontujte.
- Buďte opatrní na prsty.
- Aby nedošlo k narušení molybdenové vrstvy, nečistěte oblast ložiska hřídele škrticí klapky (A).
- Nestříkejte čistidlo karburátoru přímo na těleso škrticí klapky.
- Používejte originální tekuté čistidlo karburátorů Honda.

4. | Namontujte těleso škrticí klapky.

5. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

6. | Zapněte zapalování (II) a počkejte 2 sekundy.

7. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.