## Odstraňování závad podle kódů DTC: 41-Bx

DTC 41-Bx (41-B0 až 41-B9, 41-BA až 41-BF): | Vnitřní porucha levého snímače čelních nárazů

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 41-Bx?

ANO - Vyměňte levý snímač čelních nárazů. Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.