Kontrola vačkového hřídele (R18A)

## Kontrola vačkového hřídele

1. | Odmontujte řetězové kolo vačkového hřídele.

2. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

3.

Nasaďte držáky čepu vahadel na hlavu válců a utáhněte šrouby v krocích předepsaným momentem.

Předepsaný utahovací moment
6 x 1,0 mm
15 N·m (1,5 kgf·m)

4. | Usaďte vačkový hřídel tím, že jej tlačíte směrem k zadní části hlavy válců.

5.

Vynulujte číselníkový úchylkoměr proti konci vačkového hřídele. Potom zatlačte vačkový hřídel dozadu a dopředu a odečtěte axiální vůli. Pokud je axiální vůle za hranicí provozního limitu, vyměňte přítlačný kryt a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále za hranicí provozního limitu, vyměňte vačkový hřídel.

Axiální vůle vačkového hřídele
Standard (nové): | 0,050-0,250 mm
Provozní limit: | 0,4 mm

6. | Odmontujte vačkový hřídel.

7. | Vačkový hřídel dočista otřete a potom prohlédněte zdvihací rampy. Pokud jsou oblouky vačky důlkovité, rýhované či nadměrně opotřebené vyměňte vačkový hřídel.

8. | Změřte průměr každého ložiskového čepu vačkového hřídele.

9. | Vynulujte měřidlo na průměru ložiskového čepu.

10.

Vyčistěte dosedací plochy ložisek vačkového hřídele v hlavě válců. Změřte vnitřní průměr dosedací plochy každého ložiska vačkového hřídele a proveďte kontrolu z hlediska neokrouhlosti.

- Pokud je vůle pro mazání mezi vačkovým hřídelem a držákem v předepsaném rozmezí, přejděte na 12.
- V případě, že je vůle mezi vačkovým hřídelem a držákem mimo servisní limit a vačkový hřídel byl již vyměněn, vyměňte hlavu válců.
- Pokud je vůle pro mazání mezi vačkovým hřídelem a držákem za hranicí provozního limitu a vačkový hřídel nebyl vyměněn, přejděte na 11.

Vůle pro mazání mezi vačkovým hřídelem a držákem
Standard (Nové): | 0,045-0,084 mm
Provozní limit: | 0,15 mm

11.

Zkontrolujte celkové házení vačkového hřídele na V-blocích.

- Pokud je celkové házení vačkového hřídele v servisním rozmezí, vyměňte hlavu válců.
- V případě, že celkové házení není v předepsaném limitu, vyměňte vačkový hřídel a znovu proveďte kontrolu vůle pro mazání. Pokud je vůle pro mazání stále mimo předepsané rozmezí, vyměňte hlavu válců.

Celkové házení vačkového hřídele
Standard (nové): | max. 0,03 mm
Provozní limit: | 0,04 mm

12.

Změřte výšku oblouku vačky.

Výška oblouku vačky - Standard (nový):
| SÁNÍ | VÝFUK
--- | --- | ---
PRI | 35,754 mm | 35,813 mm
SEC A | 35,358 mm
SEC B | 36,027 mm

PRI: Primární | SEC: Sekundární | IN: Sací
EX: Výfukový | C/C: Rozvodový řetěz