Odstraňování závad podle kódů DTC: P2238 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2238

DTC P2238: | Nízké napětí na vývodech AFS+ snímač A/F (snímač 1)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P2238?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

6. | Odpojte 4P konektor snímače A/F (snímač 1).

7. | Odpojte konektor ECM C (44P)

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C29 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat vedení mezi ECM (C29) a snímačem A/F (snímač 1) a přejděte na 10. NE - Přejděte na 9.

9. | Vyměňte snímač A/F (snímač 1).

10. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

11. | Zapněte zapalování do polohy (II).

12. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

13. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

14.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2238, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou konektor a vývody v pořádku, přejděte na 16. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 15.

15.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2238 v menu DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED (neuspěl), zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 12 a znovu proveďte kontrolu.

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za takový, o kterém s jistotou víte, že je v pořádku

17. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC Je signalizován kód DTC P2238? ANO - Přejděte na 1a znovu proveďte kontrolu. NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n