## Referenční přehled kódů DTC pro ztrátu komunikace

Pokud jednotka ECU nekomunikuje s dalšími jednotkami ECU v obvodu CAN, další řídicí jednotky budou signalizovat DTC kódy ztráty komunikace.

1. | Najděte řídicí jednotku vysílání, která je ve stejné řadě jako všechny vyvolané DTC kódy ztráty komunikace.

2.

Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky vysílání.

Vypnutá sběrnice a interní chybové kódy
Typ DTC | Příslušná jednotka
--- | ---
MICU | Řídicí modul měřicích přístrojů | Jednotka regulace prostředí ve voze | Automatické osvětlení / Dešťový senzor | Jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání | Řídicí jednotka systému pro telefonování Hands Free
BUS OFF (vypnutá sběrnice) | B1000 | B1150 | B1200 | B2350 | B1900 | B1750
Chyba ECU (CPU) | B1001 |  |  |  | B1901 |
Chyba ECU (EEPROM) | B1002 | B1202 | B1202 | B2352 | B1902 |

Řídicí jednotka vysílání | Zpráva | Přijímající jednotka/DTC pro ztrátu komunikace
--- | --- | ---
MICU | Řídicí modul měřicích přístrojů | Jednotka regulace prostředí ve voze | Automatické osvětlení / Dešťový senzor | Jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání | Řídicí jednotka systému pro telefonování Hands Free
MICU | RM |  | B1188 |  | B2357 |  |
HLSW |  | B1155 |  | B2355 |  |
WIPSW |  | B1156 |  | B2356 |  |
ALARM |  |  |  |  |  |
MICU |  | B1157 |  |  |  |
RELOCK |  |  |  |  |  |
DOORSW |  | B1159 |  |  |  |
DRLOCKSW |  | B1160 |  |  | B1905 |
RAMVALUE |  |  |  |  |  |
CUSTOMCHECK |  |  |  |  |  |
Řídicí modul přístrojů (TACH) | VSP/NE | B1011 |  | B1205 |  |  |
A/T | B1008 |  |  |  | B1906 |
ENGTEMP |  |  | B1206 |  |  |
ILLUMI |  |  |  |  |  |
CDS (SRS) | B1032 |  |  |  |  |
Jednotka regulace prostředí ve voze | Klimatizace |  |  |  |  |  |
ACTIVE |  |  |  |  |  |
FAILCHECK |  |  |  |  |  |
Automatické osvětlení / Dešťový senzor | AUTOWIP |  |  |  |  |  |
AUTOLT |  | B1165 |  |  |  |
Jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání | KLDOORLOCK |  |  |  |  |  |
PANIC |  |  |  |  |  |
PWACT |  |  |  |  |  |
IMMOBI |  |  |  |  |  |
CHECK 2 |  |  |  |  |  |
ECM | ENG |  | B1168 |  |  |  |
Automatická převodovka |  | B1169 |  |  |  |
Modulátor - řídicí jednotka VSA | VSA |  | B1170 |  |  |  |
Jednotka SRS | SRS |  | B1187 |  |  |  |
Řídící jednotka EPS | EPS |  | B1183 |  |  |  |

POZNÁMKA: Aby jednotka MICU po odpojení vývodu (vývodů) baterie ověřila komunikaci s automatickým osvětlením / dešťovým senzorem, před připojením vývodu (vývodů) baterie zpět připojte 5P konektor automatického osvětlení / dešťového senzoru a zapněte zapalování do polohy II. Jelikož pro jednotku automatického osvětlení / dešťového senzoru je rozhodující, zda funguje nebo nefunguje komunikace, při odpojeném konektoru je i komunikující vozidlo považováno za nekomunikující.