Výměna víka hlavy válců (R18A)

## Výměna víka hlavy válců

1. | Odmontujte kryt zapalovacích cívek.

2. | Sundejte kryt vstřiku.

3. | Odpojte čtyři konektory zapalovacích cívek. Vyšroubujte čtyři šrouby (A) upevňující držáky svazku a od držáku odmontujte přední podpěru (B).

4. | Od alternátoru odpojte konektor (A) a BLK vodič (B) alternátoru.

5. | Odpojte konektor spojky kompresoru (C) a odstraňte objímku svazku (D).

6. | Vymontujte měrku oleje (A) a odvětrávací hadici (B).

7. | Odmontujte víko hlavy válců.