## Výměna bezpečnostního pásu předního sedadla

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si důkladně pročtěte informace o umístění komponentů SRS, o bezpečnostních opatřeních a pracovních postupech.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda pásy předních sedadel nejsou poškozené a pokud je třeba, vyměňte je. Dejte pozor, abyste je během demontáže a montáže nepoškodili.

## Pás předního sedadla

1. | Připravte si kousek kartonu o tloušťce 2—2,5 mm. POZNÁMKA: Nemáte-li vhodnou lepenku, položte na sebe několik tenčích papírů, abyste dosáhli požadované tloušťky.

2. | Z připraveného kartonu (B) si udělejte přípravek (A). Rozměry přípravku

3. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

4. | Odmontujte přední sedadlo.

5. | Pomalu nasuňte přípravek (A) do otvorů (B) na zadní straně krytu břišního konektoru (C), abyste uvolnili pružinu spony (D). Přípravek musíte zasunout kolmo.

6. | Nechte přípravek (A) zasunutý v krytu břišního konektoru (B), aby zůstala pružina spony (B) otevřená. Do otvoru v krytu konektoru opatrně zasuňte špičku malého šroubováku (D) a zatlačením odjistěte břišní konektor.

7.

Odepněte konektor předního břišního bezpečnostního pásu (A).

-1 | Vytáhněte přípravek (B).
-2 | Při vytahování předního bezpečnostního pásu (C) nahoru vytáhněte šroubovák (D). Jakmile z břišního konektoru (E) vytáhnete šroubovák, konektor úchytu se uvolní z břišního konektoru.

8.

Odmontujte následující součásti:

- Spodní panel obložení středního sloupku
- Horní obložení středního sloupku

9. | Odpojte konektor vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu (A), odmontujte šroub spodního úchytu (B) a sundejte vnější břišní napínač (C).

10. | Vyšroubujte šroub horního úchytu (A).

11. | Odpojte konektor napínače bezpečnostního pásu (A). Vyšroubujte horní upevňovací šroub navíječe (B) a dolní šroub navíječe (C) a demontujte pás předního sedadla (D) a navíječ (E).

12. | Pokud je třeba, odmontujte chránič pásu předního sedadla (F).

13. | Odmontujte nastavovač úchytu ramenního pásu (A).

14.

Bezpečnostní pás namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Před montáží naneste na horní kotvicí šrouby jisticí kapalinu na závity.
- Šrouby nejprve utáhněte rukou a následně je utáhněte na požadovaný moment pomocí momentového klíče.
- Zkontrolujte, zda funguje blokovací mechanismus navíječe.
- Dle obrázku namontujte podložky, prstence a pouzdra na šrouby horního a dolního úchytu.
- Před montáží šroubů úchytů se ujistěte, zda pás předního sedadla není překroucený nebo zamotaný.
- Ujistěte se, zda je správně připojený konektor napínače bezpečnostního pásu.
- Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.
- Zkontrolujte výskyt kódů DTC a pomocí HDS je vymažte. Pokud se kódy DTC nevymažou, proveďte nezbytný postup odstraňování závad.
- Nastavte hodiny.

Montáž šroubu horního úchytu

Instalace šroubu dolního úchytu

## Přezka předního bezpečnostního pásu

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odmontujte přední sedadlo.

3. | Odpojte konektor spínače bezpečnostního pásu (A). Odpojte příchytku kabelového svazku (B) na straně řidiče. Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický. Sedadlo řidiče Sedadlo spolujezdce

4. | Vyšroubujte šroub středního úchytu (A) a potom odmontujte přezku bezpečnostního pásu (B). řidiče spolujezdce

5. | Uvolněte příchytku svazku (C) a vytáhněte kabelový svazek spínače bezpečnostního pásu (D) otvorem mezi sedákem a vodicí lištou sedadla. Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

6.

Namontujte přezku v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dle obrázku namontujte prstenec a podložky na šroub středního úchytu.
- Před montáží naneste na šroub středního úchytu jisticí kapalinu na závity.
- Šrouby nejprve utáhněte rukou a následně je utáhněte na požadovaný moment pomocí momentového klíče.
- Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.
- Zkontrolujte výskyt kódů DTC a pomocí HDS je vymažte. Pokud se kódy DTC nevymažou, proveďte nezbytný postup odstraňování závad.
- Nastavte hodiny.

Montáž šroubu středního úchytu