## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: 53

DTC 53: | Motor vázne v zapnuté poloze

1. | Zapněte zapalování (II). Pracuje motor čerpadla? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS. n NE - Přejděte na 2.

2. | Změřte napětí mezi vývodem č. 26 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS a kostrou. Je hodnota menší než 0,1 V? ANO - Přejděte na 3. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulátorem/řídicí jednotkou ABS a kostrou (G202).n

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Proveďte zkušební jízdu vozidla při rychlosti 15 km/h nebo vyšší.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 53?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS. Viz část o odstraňování náhodných závad. n