## Demontáž / montáž dveřního panelu předních dveří

POZNÁMKA:

- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Zcela otevřete okno.

2. | Odmontujte kryt upevňovacího prvku zrcátka.

3. | Pomocí vhodného nástroje zatlačte na zadní háček (A) a natočte kryt vnitřní kliky (B) na přední háček (C). Potom odmontujte kryt a šrouby upevňující vnitřní kliku (D).

4. | Vyšroubujte šroub zespodu krytu vytahovací kapsy (A).

5.

Při demontáži ohýbejte desku čalounění dveří (A) co nejméně, aby nedošlo k jejímu zvrásnění nebo zlomení.

-1 | Začněte u spodního okraje dveřního panelu a odpáčením (C) uvolněte spony (B, C), které jsou bezprostředně nad značkami (D) na okraji panelu.
-2 | Odpojte horní příchytky.
-3 | Od zadní části vytáhněte dveřní panel směrem vzhůru. POZNÁMKA: Nevytahujte dveřní panel silou, abyste nepoškodili spoj mezi vnitřní klikou (E), lankem západky (F) a lankem vnitřní kliky (G).

6.

Odtáhněte dveřní panel (A) od dveří, odpojte lanko vnitřní kliky (B), lanko zámku (C), konektor spínače elektrického ovládání vnějšího zrcátka (D) (na straně řidiče), konektor spínače elektrického ovládání oken (E), stahovací sponu svazku dveří (F) a sundejte dveřní panel. Dejte pozor, abyste lanka neohnuli.

7. | Odmontujte šrouby (A, B) upevňující vnitřní kliku (C).

8. | V případě potřeby uvolněte háčky (A) a oddělte obložení vnitřní kliky (B) a vnitřní kliku (C) od dveřního panelu (D).

9.

Dveřní panel namontujte opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nebo příchytky lanka nejsou poškozené či zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Při výměně je třeba lanko západky (A) připevnit do příchytky lanka (B), když je západka v odemknuté poloze, viz obrázek.
- Dbejte, aby byl správně připojený konektor a aby byla pevně připojena lanka.
- Dbejte, aby okno a centrální zamykání dveří fungovaly správně.