Kontrola ventilů hlavy válců (R18A)

## Kontrola ventilů hlavy válců

1. | Odmontujte ventily.

2.

Změřte ventil v následujících oblastech.

Rozměry sacího ventilu
A Standard (nový): | 31,85-32,15 mm
B Standard (nový): | 116,40-117,00 mm
C Standard (nový): | 5,48-5,49 mm
C Provozní limit: | 5,45 mm

Rozměry výfukového ventilu
A Standard (nový): | 25,85-26,15 mm
B Standard (nový): | 115,65-116,25 mm
C Standard (nový): | 5,45-5,46 mm
C Provozní limit: | 5,42 mm