Demontáž a montáž sacího potrubí (L13A)

## Demontáž a montáž sacího potrubí

### Schematický pohled

## Demontáž

1. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

2. | Odmontujte sací potrubí.

3. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

4. | Odmontujte kryt sacího potrubí.

5. | Odmontujte odvětrávací hadici (A), podtlakovou hadici posilovače brzd (B) a hadici odvětrávání klikové skříně (PCV) (C).

6. | Odmontujte měrku oleje (A) a vyšroubujte dva šrouby (B) pro upevnění držáku svazku.

7. | Odmontujte vodní obtokovou hadici z objímky (C).

8.

Od sacího potrubí odmontujte konektory kabelového svazku motoru a objímky kabelového svazku.

- Konektor výkonného členu škrticí klapky
- Konektor čidla absolutního tlaku potrubí (MAP)
- Konektor ventilu vytlačování jímky výparných emisí (EVAP)

9. | Odmontujte držák (A) a objímku (B) svazku.

10. | Nevypouštějte chladicí kapalinu motoru a odmontujte škrticí klapku.

11. | Po vypuštění chladicí kapaliny motoru odpojte hadici nádobky na výpary (EVAP) (A) a vodní obtokové hadice (B).

12. | Odmontujte držák "A" sacího potrubí a potom sací potrubí (B) a desku recirkulace výfukových plynů (EGR) (C).

## Montáž

1. | Namontujte desku recirkulace výfukových plynů (EGR) (A) s novým těsněním (B).

2. | Namontujte sací potrubí (C) a utáhněte šrouby a matice v křížovém sledu ve dvou nebo třech krocích, a to počínaje vnitřním šroubem. Použijte nové těsnění (D).

3. | Volně namontujte držák "A" sacího potrubí (E) a nejprve utáhněte šrouby (F) a potom šroub (G).

4. | Po vypuštění chladicí kapaliny motoru připojte hadici nádobky na výpary (EVAP) (A) a vodní obtokové hadice (B).

5. | Po vypuštění chladicí kapaliny motoru, namontujte škrticí klaplku (A) společně s novým těsněním (B).

6. | Namontujte držák (A) a objímku (B) svazku.

7.

K sacímu potrubí namontujte konektory kabelového svazku motoru a objímky kabelového svazku.

- Konektor pohonu škrticí klapky
- Konektor snímače absolutního tlaku potrubí (MAP)
- Konektor ventilu vytlačování jímky výparných emisí (EVAP)

8. | Namontujte měrku oleje (A) a vyšroubujte dva šrouby (B) pro upevnění držáku svazku.

9. | Namontujte vodní obtokovou hadici do objímky (C).

10. | Namontujte odvětrávací hadici (A), podtlakovou hadici posilovače brzd (B) a hadici odvětrávání klikové skříně (PCV) (C).

11. | Nasaďte kryt sacího potrubí.

12. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

13. | Namontujte sací vzduchový kanál.

14. | Po montáži zkontrolujte, zda jsou správně nainstalované veškeré trubice, hadice a konektory.

15. | Nasaďte panel pod větrací komoru.