## Seřízení kování dveří

Ujistěte se, zda se dveře správně zavírají, aniž by je bylo třeba příliš zabouchnout. Pokud je třeba, seřiďte kování zámku (A): Matice kování zámku nejsou pohyblivé, ale kování zámku lze mírně nastavovat nahoru nebo dolů a dovnitř nebo ven.

1. | Povolte šrouby (B) a mezi karosérii a kování zámku zasuňte látku (C).

2. | Mírně šrouby přitáhněte.

3. | Omotejte kování zámku tkaninou a poklepáním plastové paličky (D) jeho polohu nastavte podle potřeby. Neklepejte na kování zámku příliš silně.

4. | Povolte šrouby a odstraňte tkaninu.

5. | Mírně šrouby přitáhněte.

6. | Držte vnější kliku a dveře tlačte proti karosérii - ověřte si, že kování zámku nebrání tomu, aby dveře lícovaly s karosérií. Pokud se dveře zavírají správně, utáhněte šrouby a znovu proveďte kontrolu.