## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 76

DTC 76: | Snímač bočního zrychlení (Software)

POZNÁMKA: Pokud se vedle kódu DTC 76 vyskytuje ještě některý z následujících kódů DTC, proveďte postup pro odstranění kódu DTC 76 jako poslední.
DTC 25: Snímač stáčivé rychlosti (jednotka snímače)
DTC 26: Snímač bočního zrychlení (jednotka snímače)
DTC 72: Snímač úhlu natočení volantu (Software)
DTC 74: Snímač stáčivé rychlosti (Software)
DTC 75: Čidlo bočního zrychlení (porucha spoje)

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Proveďte zkušební jízdu vozidla v přímém směru.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 76? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Nejpravděpodobnější příčinnou je to, že vozidlo jelo po extrémně šikmé vozovce.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vyměňte snímač stáčivé rychlosti/bočního zrychlení za dobrý.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

9. | Proveďte zkušební jízdu v přímém směru.

10. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 76? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Vyměňte původní snímač stáčivé rychlosti/bočního zrychlení. n