## Střešní panel - montáž

1. | Připevněte nový střešní panel a nasaďte výztuž střešního rámu.

2.

Zkontrolujte rozměry karosérie.

- Čelní sklo a otevření dveří.
- Prosklená střecha a dveře zavazadlového prostoru.

3. | Bodově přivařte přední a zadní roh střešního panelu.

4. | Provizorně nasaďte střešní lišty, čelní sklo, dveře a dveře zavazadlového prostoru a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte funkčnost dveří zavazadlového prostoru.

5.

Proveďte hlavní sváry.

- Zevnitř vozidla přivařte přední (A) a zadní (B) střešní kolejničku.
- Svařte přední, zadní a boční přírubu střešního panelu (C).
- Střešní oblast musí být bez otřepů a ostrých okrajů, aby při vystřelení bočního střešního airbagu nedošlo k jeho poškození .

Model s prosklenou střechou

Model s normální střechou