Výměna přívodního potrubí olejového filtru motoru (L13A)

## Výměna přívodního potrubí olejového filtru motoru

1. | Vyndejte filtr.

2. | Odmontujte přívodní trubku olejového filtru.

3. | Na přívodní trubku nového olejového filtru namontujte dvě matice 20 x 1,5 mm (A). Podrte jednu matici klíčem a pomocí druhého klíče utáhněte druhou matici.

4. | Přitáhněte přívodní trubku olejového filtru k bloku momentem 49 N·m (5,0 kgf·m) a vyroubujte matice z přívodní trubky olejového filtru.

5. | Namontujte olejový filtr.