Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: P0401 (L13A)

## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: P0401

DTC P0401: | Nedostatečný průtok v systému EGR

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 7.

5.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Převodovka se zařazeným RS4
- Rychlost vozidla 50 km/h nebo vyšší a otáčky motoru mezi 1200 a 3600 ot/min (min-1)
- Během jízdy zpomalujte (při zcela zavřené škrticí klapce) po dobu 5 sekund

6. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0401 v MENU DTC. Je na obrazovce zobrazeno FAILED? ANO - Čistidlem na karburátory vyčistěte kanál EGR v sacím potrubí. Čistidlem na karburátory rovněž vyčistěte kanál uvnitř ventilu EGR a přejděte na 9. NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou chybu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na obrazovce objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 5 a znovu proveďte kontrolu.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Vyměňte ventil EGR.

9. | Zapněte zapalování do polohy (II).

10. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

11. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

12.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Převodovka se zařazeným RS4
- Rychlost vozidla 50 km/h nebo vyšší a otáčky motoru mezi 1200 a 3600 ot/min (min-1)
- Během jízdy zpomalujte (při zcela zavřené škrticí klapce) po dobu 5 sekund

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0401, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM. Pokud jsou spoje v pořádku, přejděte na 15. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 14.

14. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0401 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje neúspěch zprávou FAILED, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 12 a znovu proveďte kontrolu.

15. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

16.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Převodovka se zařazeným RS4
- Rychlost vozidla 50 km/h nebo vyšší a otáčky motoru mezi 1200 a 3600 ot/min (min-1)
- Během jízdy zpomalujte (při zcela zavřené škrticí klapce) po dobu 5 sekund

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0401, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n