## Demontá hlavního brzdového válce

POZNÁMKA: Na obrázku je model RHD / typ s ABS.

1. | Vymontujte těsnění tyče z hlavního válce.

2. | Odpojte hadici (A) nádrky.

3. | Zatlačte sekundární píst (B) dovnitř a vytáhněte pojistný krouek (A).

4. | Sundejte víčko nádrky (A) a průchodky (B) nádrky z hlavního válce. POZNÁMKA: Při oddělení spojovacího fitinku nádrky od tělesa hlavního válce vyměňte průchodky nádrky za nové.

5. | Zatlačte sekundární píst (D) dovnitř a odmontujte dorazový čep (C).

6. | Demontujte sekundární (A) a primární píst (B) a vodítko pístu (C).

7. | Sejměte těsnění nádrky (A) z víčka nádrky (B).

8. | Z nádrky (D) vyjměte sítko (C).