## Demontáž a montáž obložení větracího otvoru vyhřívání v přístrojové desce

## Přední ofukovací otvor

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Zasuňte vhodný nástroj do mezery mezi obložením (A) předního ofukovacího otvoru a přístrojovou deskou.

2. | Lehce odpačte obložení (A) předního ofukovacího otvoru, uvolněte háčky (B) ofukovací otvor vytáhněte.

3. | Namontujte ofukovací otvor v opačném sledu operací demontáže.

## Obložení bočního ofukovacího otvoru

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Zasuňte vhodný nástroj do mezery mezi obložením (A) bočního ofukovacího otvoru a přístrojovou deskou.

2. | Lehce odpačte boční ofukovací otvor (A), uvolněte háčky (B) a ofukovací otvor vytáhněte.

3. | Namontujte obložení ofukovacího otvoru v opačném sledu operací demontáže.