Demontáž sestavy M/T (N22A)

## Demontáž sestavy M/T

POZNÁMKA: Před sestavením vyčistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a naneste mazivo na veškeré stykové plochy.

1. | Natlačte novou prachovku (A) k ploše skříně převodovky a poté namontujte řadicí páku (B), rameno řazení (C), pružnou podložku 8 mm (D) a speciální šroub 8 mm (E).

2. | Na základě měření, které jste provedli v části Nastavení axiální vůle hlavního hřídele, vyberte vymezovací podložku 82 mm (A) správné velikosti. Namontujte ji do skříně převodovky (B).

3. | Namontujte vnější rotor olejového čerpadla (A), vnitřní rotor olejového čerpadla (B) a desku olejového čerpadla (C).

4. | Namontujte sestavu diferenciálu (A) a hřídel olejového čerpadla (B).

5. | Namontujte pružnou podložku 64 mm (A). Dbejte na správnou orientaci uložení pružné podložky 64 mm.

6. | Pro ochranu těsnění omotejte drážkování hlavního hřídele (B) páskou. Namontujte sestavu hlavního a předlohového hřídele (C) do zasouvacích vidlic (D).

7. | Natlačte novou prachovku (A) k ploše skříně spojky a namontujte páku volby (B), rameno volby (C), nový pružný kolík 5 mm (D) a nový pružný kolík 3 mm (E).

8. | Dle obrázku nasaďte vratnou pružinu volby (A), čep (B) a prvek blokování (C).

9. | Namontujte řadicí článek (A) a hřídel řadicího článku (B).

10. | Nasaďte pružnou podložku 33 mm (A). Dbejte na správnou orientaci uložení pérové podložky.

11. | Jako sestavu namontujte axiální jehlová ložiska 20 mm (B), axiální podložky 20 mm (C), sestavu hřídele vloženého kola zpátečky (D) a zasouvací vidlici zpátečky (E).

12. | Nasuňte hřídel vloženého kola zpátečky (A) na žebro (B) skříně spojky a vložte jej do otvoru (C) skříně spojky.

13. | Namontujte řadicí páku zpátečky (A) a čep (B).

14. | Připojte trubku vedení oleje (A), trubku vedení oleje (B) a magnet (C).

15.

Z těsnicí plochy skříně převodovky odstraňte veškeré případné nečistoty nebo olej. Naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M) na těsnicí plochu. Aby se předešlo prosakování oleje, naneste těsnění po celém obvodu otvorů pro šrouby.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08C70-K0234M více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

16. | Namontujte spojovací kolíky 14 x 20 mm (A).

17. | Spusťte skříň převodovky níže a otáčením zasouvací páky (D) umístěte rameno řazení (B) do drážky řadicího článku (C).

18. | Spusťte skříň převodovky o zbývající vzdálenost dolů, přičemž roztahujte pojistný kroužek 75 mm (E). Pojistný kroužek pak usaďte tak, aby dosedl do drážky ložiska předlohového hřídele.

19.

Zkontrolujte, zda je pojistný kroužek 75 mm bezpečně usazen v drážce ložiska předlohového hřídele.

Rozměr (1) při montáži: | 9,91-11,52 mm

20. | Nainstalujte nový O-kroužek 37,7 mm (F) a víčko skříně převodovky (G). POZNÁMKA: Zkontrolujte funkci zasouvací páky.

21. | Namontujte závěs převodovky A, závěs převodovky B, závěs převodovky C, závěs převodovky D a přírubové šrouby 10 mm, které dotáhněte rukou.

22.

Postupně utáhněte přírubové šrouby 10 mm v křížovém sledu.

10 x 1,25 mm: | 44 N·m (4,5 kgf·m)

23. | Namontujte šroub kontroly oleje (A), novou podložku 6 mm (B), vypouštěcí zátku (C) a novou podložku 14 mm (D).

24. | Na stavěcí šrouby (A) naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M) a namontujte stavěcí šrouby, pružinu 22,0 mm (B), pružinu 27,4 mm (C), ocelové kuličky (D), snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele (E) a nový O-kroužek (F).

25. | Na stavěcí šrouby (A) naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M) a namontujte stavěcí šrouby, pružinu 22,0 mm (B), pružinu 26,1 mm (C), pružiny 27,4 mm (D), ocelové kuličky (E), zátku plnicího otvoru oleje (F) a podložku (G).

26.

Z těsnicí plochy elektromagnetu blokování zpátečky odstraňte veškeré případné nečistoty nebo olej. Na těsnicí plochu naneste tekuté těsnění (P/N 08718-0002).
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08C70-K0234M více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

27. | Namontujte elektromagnet blokování zpátečky (A).

28. | Na závity spínače světel zpátečky (B) naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M) a spínač namontujte do skříně převodovky.

29. | Namontujte kryt sítka (A), nový O-kroužek (B), stavěcí pružinu sítka (C) a sítko olejového čerpadla (D).