Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1297 (20-1) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1297 (20-1)

DTC P1297: | Nízké napětí v obvodu ELD

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ELECTRICAL LOAD DETECTOR.

Je signalizováno 72 A nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor ELD.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ELECTRICAL LOAD DETECTOR. Je signalizováno 72 A nebo více? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 3P konektoru ELD a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat vedení mezi ELD a vývodem č. 23 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 12. NE - Přejděte na 18.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

12. | Zapojte znovu všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

15. | Nastartujte motor.

16. | Zapněte světlomety.

17.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1297, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

18. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

19. | Nastartujte motor.

20. | Zapněte světlomety.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1297, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n