## Zkouška napájecího tranzistoru větráku

1. | Odpojte 4P konektor od napájecího tranzistoru.

2.

Změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 napájecího tranzistoru. Musí být naměřeno asi 1,5 kW.

- Pokud je odpor v předepsaném rozmezí, přejděte na 3.
- Pokud odpor není v předepsaném rozmezí, vyměňte napájecí tranzistor.

3. | Opatrně uvolněte jisticí výčnělek na vývodu č. 4 (YEL) (A) v 4P konektoru, vývod vytáhněte a izolujte jej od kostry.

4. | Připojte 4P konektor zpět k napájecímu tranzistoru.

5. | Ujistěte se, že vodič YEL je správně izolovaný, poté zaveďte pomocí propojky 12 V do zdířky č. 4.

6.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda běží motor větráku.

- Pokud motor větráku neběží, vyměňte napájecí tranzistor.
- Pokud motor větráku běží, je napájecí tranzistor v pořádku.