Odstraňování závad podle kódů DTC: P2128 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2128

DTC P2128: | Vysoké napětí v obvodu snímače APP B (snímač polohy škrticí klapky E)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR B.

Je naměřena hodnota cca 4,9 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývody č. 5 a č. 6 6P konektoru snímače APP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Propojkou spojte vývod č. 5 6P konektoru snímače APP s kostrou.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A34 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 19. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A34) a snímačem APP B a přejděte na 14.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Vyměňte modul plynového pedálu.

14. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

17. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2128, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP "B" a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

19. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2128, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n